품 명	유압톱 장비 세트“J"(4종)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 지진 및 각종 붕괴현장에서 구조 활동 시 장애물 절단 및 파괴용 □ 유압톱/콘크리트(890 PG) □ 콘크리트 절단용(실프로 다이아몬드 체인) □ 작동 유량 : 30 l.p.m □ 작동 유압 : 140 bar □ 작동 수압 : 1.5 bar □ Bar 길이 : 630 mm □ 파워 헤드 치수 : 585(L) X 265(H) X 240(W)mm □ 중량 : 12.4 Kg □ 유압 원형 절단기/다이아몬드(HCS14) □ 작동 유량 : 20-30 l.p.m □ 작동 압력 : 120 bar □ 최대 작동 압력 : 172 bar □ 날 사이즈 : 14”ø350-ø360 mm □ 최대절단 깊이 : 137 mm □ 크기 : 596(L) X 370(H) X 205(W) mm 188 mm (날 커버 반경) □ 중량 : 7.4 Kg (호스, 날 제외)

제 원	□ 유압톱/목재(HPS 513) □ 작동 유량 : 15-30 l.p.m □ 작동 유압 : 140 bar □ 체인 사이즈: 8,300 mm □ 절단능력 : 330 mm □ 작동 손잡이 : 피스톨 그립형 □ 치수 : 673(L) X 254(W)mm □ 중량 : 5.9Kg(±5%)(Bar ,체인포함) □ 중형유압엔진펌프/파워팩(HPP09) □ 엔진 □ Honda 가솔린 9 HP □ 구동방식 : Recoil □ 연료탱크용량 :6 L □ 유압펌프 □ 형식 :기어 펌프 □ 유압오일 탱크용량 : 7 L □ 유량 :1x20 l.p.m(POR시스템-자동조절장치) □ 유압 :120 bar □ 유압 연결구 :1 □ 일반 제원 □ 크기 : 680 x 560 x 593 mm □ 중량 : 68 Kg (유압오일 제외) □ 부속장비 □ 습윤용 물탱크(중형) □ 형식 : 카트형(전동모터펌프 내장) □ 용량 : 35 L □ 출력 : 4 L/m – 2.4 bar □ 재질 : Corrosion resistant polyethylene □ 크기 : 43.5 cm (w) x 36 cm (d) x 89 cm (h) □ 습윤용 물탱크(소형) □ 형식 : 원통형(수동펌프내장) □ 용량 : 10 L □ 출력 : 1.5 L/m – 6 bar □ 재질 : Steel with polyester coating □ 출력 : 1.5 L/m – 6 bar □ 재질 : Steel with polyester coating □ 구성품 - 체인톱/콘크리트(890 PG) 1대, 체인톱날(다이아몬드 날) 3개, 유압원형절단기(HCS14) 1대, 원형 다이아몬드 날 14” 1개, 체인톱/목재(HPS 513) 1대, 체인톱날 3개, 유압엔진펌프(HPP09) 1대, 유압호스(6m) 1세트, 습윤용 물탱크(펌프 내장형) 중, 소 각 1개
비 고	□ 납품 시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본)인증서 제출 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출