품 명	전동식 차창문 유리 절단기
참고사진
제 원	□용 도 - 자동차 추돌 및 접촉사고시 구조현장에서 배터리전원 구동형의 유리절단 장비로 자동차 전면창문 유리를 절단하여 요구조자의 안전과 신속한 구조 업무를 하는데 사용함. □ 특 징 - 저소음이며 자가 윤활방식으로 반영구적으로 유지보수가 용이 - 야간 작업시 작업효율과 안전을 위한 LED조명부착. - 갑작스러운 동작 방지를 위한 안전 스위치 및 가변성 속도조절기능부착 - 작동방식 : 가위절단형 □ 규 격 - 크 기 : 230(L) × 600(W) × 180(H) mm - 무 게 : 1.5 kg - 배터리 충전기 : AC 220 V 전용 - 충전용 배터리 : 리튬이온 배터리(14.4 V Li-ion) □ 구성품 - 전동식 절단기 (RHYNO) 1개, 배터리(14.4V-Li-ion) 2개, 충전기 AC220 V 1개, 유리진공압착기(4 1/2“)2개, 스프링 펀치1개, 보관 및 운반용 가방(tsunamicase.방수) 1개
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ KTC 전기용품 안전인증서 제출조건 □ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건