품 명	조수석 에어백 안전커버
참고사진
제 원	□ 특 징 - 모든 승용차 및 승합차, 트럭 등의 조수석에 사용되는 에어백 안전커버 - 차량구조 작업 시 차량의 지붕, 전면유리창 을 절단 제거하기 전에 설치하여 에어백이 터지는 것을 방지하여 요구조자를 안전하게 보호 - 손쉽게 보관할 수 있는 나일론 백 □ 규 격 - 크기 : 750 × 250 × 150 mm - 무게 : 3.4 kg □ 구성품 - 조수석 에어백 안전커버 1개 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로 부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품 시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.