품 명	진공 누출 배수백(DLD 50 VAC)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 표면이 깨끗하고 부드러우면서 약간 굽은 탱크로리나 대형 탱크에서 누출 부 분을 막고 화학유독물을 배출할 때 사용함 □ 규 격 (진공 누출 배수백) - 직경 : 500 mm - 배출부 직경 : 200 mm - 최대 진공 작업압력 : 6 bar - 필요 공기량 : 분당 200ℓ - 무게 : 5.2kg □ 규 격 (내화학 장갑) - 재 질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner, 빨강 PVC 코팅, TPR - F3 테크놀로지 기술 적용 : TPR Protector - 타격 및 협착 방지기능 - 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력 - 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상 - 메타놀, n-Heptane, 수산화 나트륨, 황산, 질산, 암모니아에 저항력 시험 성적서 - 손목 길이 50cm 이하 - EN388-4X41 CP, EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출) □ 구 성 품 - 진공 누출배수백(DLD 50 VAC) 1개, 배기 및 배출호스(9mm× 5m) 1개, 압력계(백에부착)1개, 출구 연결구(스테인리스 스틸, Storz D) 1개, 개폐기(스테인리스 스틸, Storz D) 1개 , 공기호스(녹색, 10m) 1개, 배출호스 10m(스테인리스 스틸, Storz D) 1개, 감압기(200/300bar)1개, 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레 *특 기 사 항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.