품 명	표면오염검사기(LB 124 SCINT-D)
참고사진
제 원	□ 규 격 - 측정 방사선 Alpha, Beta, Gamma - 검출기 종류 Zns(Ag) Scintillator, GM Tube - 공간선량 검출기 : 측정범위 → 0.1 μSv/h ~ 20 mSv/h 에너지범위 → 50 keV ~ 1.3 MeV Calibration factor → 0.652 μSv/h per cps Cs-137 Intr.background → approx. 0.07 cps - 표면오염 검출기 : 효율(related to ISO 7503-1) : Am-241 44 % (α-channel) Pu-239 36 % (α-channel) C-14 2 9 % (β-γ-channel) Cl-36 69 % (β-γ-channel) Co-60 58 % (β-γ-channel) Cs-137 71 % (β-γ-channel) I-131 74 % (β-γ-channel) Sr-90 67 % (β-γ-channel) Intr.background : approx. 0.1 cps (α-channel) approx. 10 cps (β-γ-channel) 측정 범위 : 0 ~ 5,000 cps (α-channel) 0 ~ 50,000 cps (β-γ-channel) - Bq/cm² 범위 : Am-241 (α-channel) 0 ~ 113.6 Pu-239 (α-channel) 0 ~ 138.8 C-14 (β-γ-channel) 0 ~ 1724.1 Cl-36 (β-γ-channel) 0 ~ 724.6 Co-60 (β-γ-channel) 0 ~ 862 Cs-137 (β-γ-channel) 0 ~ 704.2 I-131 (β-γ-channel) 0 ~ 675.6 Sr-90 (β-γ-channel) 0 ~ 746.2 - Sensitive detector area : 170 cm² - 측정 온도 : -20°C ~ 40°C (operation) -40°C ~ 60°C (storage) - 케이스 등급 : IP 53 (IEC 60529) - 크기 : 240 (L) x 140 (W) x 110 mm (D) - 무게 : 1400 g - 측정 단위 : cps, Bq/cm2, uSv/h □ 옵션사항 1. Wall bracket 2. Power supply & Rechargeable batteries 3. Sample holder with drawer (wipe test drawer) 4. Test source
비 고	- A/S 사후관리로 인하여 사후관리증명서 제출할 것