품 명	표면오염검사기(T201)
참고사진
제 원	□ 규 격 및 특징 - 측정 방사선 : Alpha, Beta, Gamma, X-ray - 검출기 종류 : Pancake type GM-Tube - 측정 범위 : 0 ~ 4,000 CPS 또는 동등한 값의 Bq/cm2 - 단위 : CPS 또는 Bq/cm2 - 전원 공급 : 9V 알카라인 건전지 1EA - 무게 : 850g - 크기 : 320 x 110 x 90 mm - 온도 : -25C ~ 50°C - 케이스 등급 : 본체_IP65 / 검출기_IP34 - 28가지 핵종 지정 - 알람, 무음, Peak 기능 - 방폭(IS) 인증 : EEx ia llB T4
비 고	- A/S 사후관리로 인하여 사후관리증명서 제출할 것