품  명

플랜지 배수백(Flange Drain Bag)

참고사진

제 원

□ 용 도

- 플랜지 배수백으로 플랜지 누출부를 완전히 감싸서 누출을 막음

- 가스와 액체에 잘 견디는 지퍼를 이용해서 배수백을 쉽게 잠금

- 스테인리스 스틸 재질의 볼 밸브를 통해 화학물질을 배출함

□ 특 징

- 백 하나로 2가지 기능 : 누출 방지와 배출

- 재질 :클로로프렌 (CR)

- 테스트 압력 : 최대 작동압력의 1.3배

	단위	DN 50	DN 80
외 경	mm	210	210
내 경	mm	50	80
길 이	mm	900	900
최대 작동압력	bar	1.5	1.5
테스트 압력	bar	1.95	1.95
봉 인 압 력	mWH	10 (14.5 psi)	10 (14.5 psi)
명 목 용 적	ℓ	0.5	0.5
공기 요구량	ℓ	1.25	1.25
개별 백 무게	kg	3.1	3.1
세 트 무 게	kg	19	19

□ 규 격 (플랜지배수백-DN50/DN80)

□ 규 격 (내화학 장갑)

- 재  질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner,빨강 PVC 코팅,TPR

- F3 테크놀로지 기술 적용 :TPR Protector- 타격 및 협착 방지기능

- 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력

- 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상

- 메타놀,n-Heptane,수산화 나트륨,황산,질산,암모니아에 저항력 시험성적서

- 손목 길이 50cm 이하,

- EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출)

□ 구 성 품

- 플랜지배수백(DN 50)1개, 플랜지배수백(DN 80)1개, 팽창호스(1.5bar/10m/청색)2개,

공기주입호스와 안전밸브가 부착된 1.5bar 풋 펌프 2개,

D형 흡입 커플링이 부착된 산성물질 배출호스(5m/) 2개, 보관 및 운반용케이스2개,

내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레

*특 기 사 항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건.

□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.