품 명	현장 지휘용 텐트(MT 30-프리미엄)
참고사진
제 원 제 원	□ 용 도 - 재난 현장에서 지휘소 및 구조대원 대기소 장비 보관소등 운영할 수 있는 장비 □ 특 징 - 쉽게 이동할 수 있고 현장에서 바로 설치할 수 있음 - 적은 공기량으로 사용 가능 - 설치소요시간 : 약 180초 - 출구 : 2개 설치 - 창문 : 6개 설치 - 안전함 : 최대 작업압력이 0.3 bar - 안전밸브 내장 : 텐트가 과도하게 팽창하는 것을 방지함 - 최대 사용인원은 15명이며 간이침대 8개를 설치할 수 있음 - 텐트에는 4개의 덕트가 양쪽에 2개씩 설치되어 전선릴 및 히터를 편리하게 외부와 연결할 수 있음 - 텐트의 천장은 탈부착식 그물망이 설치되어있어 야간에 조명등을 쉽게 부착할 수 있음 □ 규 격 텐트 - 재질 * 지지대 : 양면 네오프린 코팅 폴리아미드 직물 (Polyamide fabric) * 텐트 : 방수포 코팅 폴리우레탄 (PU coated Tarpaulin) - 크기 : 외경(L X W X H ) 5550 × 5930 × 3240mm 내경(L X W X H ) 5550 × 5340 × 2940mm - 포장크기: 1110 x 850 x600mm - 바닥면적: 30m2 - 작업압력 : 0.3 bar - 공기요구량 : 4,566 리터 - 색상 : 백색, 노랑, 적색, 청색, 녹색, 주황색 중 택일 - 무게 : 110 kg □ 전기식 송풍기 - 모터 : 230V - 안전 보호등급 : IP68 - 소비전력 : 2kW 이하 - 출력 : 1,800 L/분 이상 - 사이즈 : 320x170x260mm □ 충전식 무선 LED 랜턴 - 루멘 : 3,200루멘 - 최대사용시간 : 78시간 - 충전시간 : 3시간 - 배터리 : 리튬이온 3.6V - 배터리 용량 : 17,400 mAh - 방수방진등급 : IP54 - 무게 : 605그램 □ 구 성 품 - 공기 주입식 텐트 1개, 전기식 송풍기 1개, 수리공구 1세트, 고정용 팩 20개, 충전식 LED 랜턴 6개 *특 기 사 항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건.
비 고	□ 납품 시 한글사용서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증 (사본)제출조건 □ 제조사 시험성적서 제출조건 □ 제작사 공급증명서 및 국내공식대리점 사후관리증명서 제출조건