품 명	휴대용방사선계측기(MKS-05P+)
참고사진
제 원	□ 규격 및 특징 - 측정방사선 : Beta, Gamma, X-ray - 검출기 : GM-Tube - 선량율 측정 범위 : 0.1 uSv/h ~ 5,000 uSv/h - 축적 선량 측정 범위 : 1 uSv ~ 9,999 mSv - 에너지 범위 : 50 keV ~ 3 MeV - 단위 : uSv/h, mSv - 작동 온도 : -20℃ ~ 50℃ - 전원공급 : AAA 알카라인 건전지 2ea - 무게 : 150g - 크기 : 120 x 52 x 26 mm - 가볍고 작은 공간선량계로 휴대가 간편하며 가격대비 성능이 우수
비 고	- A/S 사후관리로 인하여 사후관리증명서 제출할 것