품 명	휴대용방사선계측기(T202)
참고사진
제 원	□ 규격 및 특징 - 측정 방사선 : Gamma, X-ray - 검출기 종류 : Single halogen, energy compensated Geiger Muller tube - 측정 범위 : Bar → graph 0 ~ 1,000 uSv/h Digital numeric → 0 ~ 10,000 uSv/h 축적 선량 → 0 ~ 10,000 uSv - 에너지 범위 : 59 keV ~ 1,332 keV - 전원 공급 : 9V 알카라인 건전지 1EA - 무게 : 500g - 크기 : 250 x 105 x 47 mm - 온도 : -25C ~ 50°C - 케이스 등급 : IP65 - 방폭(IS) 인증 : EEx ia llC T4
비 고	- A/S 사후관리로 인하여 사후관리증명서 제출할 것