품 명	구조 안전화 - JW02264 (택티컬 스포츠 5인치)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조 및 구급시 대원의 발 보호용의 개인 보호 장비 □ 규 격 및 제 원 - 겉 감 : 그레인 가죽/ 1680 Denier Nylon - 라이닝 : PK Mesh - 사이드 지퍼: YKK 나일론 사이드 지퍼/ 벨크로 스트랩 - 생크 : 나일론 재질- 신발이 뒤틀리지 않게 잡아줌 - 신발 안창 : 듀얼 덴시티 쿠션- 편한하고 가벼운 쿠션제공 - 미드솔: 듀얼 덴시티 EVA 충격 흡수기능 - 신발 밑창: 미끄럼 방지기능 SATRA WTM 144시험인증 - 시멘트의 결합 구조 배열을 하나의 프로세스에 접목시켜 편안한 착화감과 최강의 내구성 제공 - 비금속 재질 - 토우캡 기능/ 금속재질 미사용 ASTMF2413-11 - 발목 높이 : 5인치 - 색상: 검정 - Satra WTM 144, ASTM 2413-11 시험 성적서 인증
비 고	□ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건. □ 시험 성적서 제출