품 명	구조장갑(JW-Extrication)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조작업을 위한 전문 장갑으로서 최상의 그립감 및 안전을 제공 □ 규 격 및 제 원 - 외 피(손바닥)재질 : 천연 소가죽 - 외 피(손등)재질 : 100% 나일론, 손등 보호 시스템 적용 - 라이닝 원단 재질 : 100%케블라 - 멤브레인 원단 재질 : 방수 및 투습 멤브레인 적용 - 손목 재질 : 노멕스 - 카라비너를 걸 수 있는 고리를 부착하여 사용자의 편의성 향상 - 색상 : 블랙/레드 - 사이즈 : XS(6), S(7), M(8), L(9), XL(10) - EN 388-2016/EN388:2016+A1:2018, EN 420:2003+A1:2009
구성품	구조장갑 1켤레
비 고	□ 납품 시 인증서 제출조건 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.