품 명	구조장갑(064R)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조활동을 위한 전문 장갑으로서 최상의 그립감 및 안전을 제공 □ 규 격 및 제 원 - 재 질 : 50%고무,30%HPPE,20%라텍스 - TPR Protector F3 테크놀로지 기능- 타격 및 협착 방지기능으로 착용자의 손가락 및 손등의 충격 보호 - 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력 - Crinkle Latex Dip 기능을 장착하여 물, 건조한 환경에서 작업할 때 우수한 접지력을 제공 - 세탁기 사용하여 세탁가능 - 중량: 200그램(M사이즈) - 사이즈: S(8),M(9),L(10),XL(11),2XL(12),3XL(13) - CE EN420, EN388 Level 5 Cut 저항, Level4 Puncture 저항 인증
구성품	□ 구조장갑 1켤레
비 고	□ 납품시 인증서 제출조건 □ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.