품 명	구조헬멧 세트(TYTAN HOT 101.03)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 재난 및 구조 구급 현장에서 대원의 머리를 보호 □ 규 격 □ 헬멧 - 중 량 : 760g(±40) - 크 기 : 52 ~ 65 cm - 재 질 : Polyamide - 색 상 : 흰색(수요부서의 요청에따라 색상변경 가능) - 헬멧 상단에 반사 스티커 부착 - 가벼운 중량, 안정성으로 보호능력 우수 - 고충격, 내열성(불연성 소재 사용) 외관 - 이중 패딩 재질로 고충격을 흡수 - Buckle 시스템으로 신속하게 착용 및 Ratchet 사이즈 조절 가능 - 후두부 안전을 위하여 내열성 재질의 벨크로type 탈부착 가능한 Neck Cover - 헬멧중앙 상부에 개폐형 통풍구(Hole-4개) 장착 - 3방향에서 끈을 조절할 수 있어 안정성과 완벽한 고정력 보장 - 영하20℃~상온50℃에서 완전보호기능 - EN397:1995 충격흡수 및 파열압착 저항력 인증 - EN443:1997 헬멧 가연성에 대한 저항력 인증 □ 방풍안경(Goggle) - 중량: 99g(±30) - 국제안전 기준인 EC 0068/ETI-DPI/007-2003 Rev.9 인증 □ 구성품 : 헬멧 1개, 방풍안경(Goggle) 1개 , Neck Cover 1개
비 고	□ 납품 시, 제작사 또는 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출 조건 □ 수입신고필증 사본필히 제출 □ 납품시 한글사용설명서첨부