품 명	누출물 수거용 장구 (JCS151)
참고사진
제 원	□ 규 격 (누출물 수거용 장구) - 화학재해용 빗자루 : 1종 * 폴리에틸렌(Polyethylene) 재질 * 내화학성 * 스파크 방지처리 * 경량, 내균성, 내습성, 내부식성 * 탈, 부착가능한 강화 플라스틱 자루 - 화학재해용 삽 : 2종(A형, B형) * 화학물질 전용 삽 * A형, B형 2종류 * 정전기 방지 기능이 있음 * 녹이 안 쓸고 쉽게 파손되지 않는 특수 재질 * 탈, 부착 가능한 강화 플라스틱 자루 - SCOOP * 크기 : 310(L)×330(W)X130(H)㎜ * 무게 : 1kg □ 규 격 (내화학 장갑) - 재 질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner, 빨강 PVC 코팅, TPR - F3 테크놀로지 기술 적용 : TPR Protector - 타격 및 협착 방지기능 - 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력 - 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상 - 메타놀, n-Heptane, 수산화 나트륨, 황산, 질산, 암모니아에 저항력 시험 성적서 - 손목 길이 50cm 이하 - EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출) □ 구성품 - 빗자루, 삽(A,B형)각 1개, Scoop 1개 - 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.