품 명	로프설치 및 회수장비(BIG SHOT)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 고소 구조 활동 시에 로프 설치 및 회수시 사용 장비 □ 특 징 - 기존 로프총을 사용하지 않는 근거리 사용 - 드로우볼 사용으로 안전하게 사용 가능, 폴대는 분리형으로 보관 용이 □ 규 격 ◾ 트래스비 (Treesbee)재질 : 폴리아미드계 나이론 웨빙 - 형태 : 로프용 직경이 큰 O형 고리와 작은 O형 고리 스트랩 - 길이 : 120cm - 파손강도 : 20kN 이상 - CE 인증품 ◾ 빅샷 폴대 - 형태 및 재질 : 파이버 글라스 2단 조립식 (중량 –약1.4kg ) - 전장 : 2단 조립식 2438mm - 헤드 : 탄성이 우수한 고무재질 (중량 –약1kg ) - 트리거 : 폴대에 설치 투척시 사용(크기50mm X 70mm) - 드로우볼(납주머니) : 약 285g 이상 - 드로우라인 : 직 경 약 2mm 이상 : 길 이 약 54.8m 이상 : 인장강도 약 290kg 이상 - 드로우백 : 드로우라인 보관주머니 □ 구 성 - 트래스비1개 , 빅샷폴대(2단 분리형)1조, 헤드2개, 드로우볼2개 드로우라인2개, 트리거1개 , 가방1개
비 고	□ 제작사 제조 및 공급증명서와 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건 □ 수입신고필증 사본필히 제출 □ 납품시 한글사용설명서첨부