품 명	생활안전구조 헬멧(TYTAN)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 재난 및 생활안전구조현장에서 구조활동시 대원의 머리를 보호 □ 규 격 □ 헬멧 - 중 량 : 960g(±30) - 크 기 : 52 ~ 65 cm - 재 질 : Poliamide - 색 상 : 백색(수요부요구에 의해 다양한색상으로 단일색상적용가능) - 헬멧 상단에 반사 스티커 부착 - 가벼운 중량, 안정성으로 보호능력 우수 - 고충격, 내열성(불연성 소재 사용) 외관 - 이중 패딩 재질로 고충격을 흡수 - 후두부 안전을 위하여 내열성 재질의 벨크로type 탈부착 가능한 Neck Cover - Buckle 시스템으로 신속하게 착용 및 Ratchet 사이즈 조절 가능 - 장시간 착용시 환기를 위한 중앙 상단에 개폐형 통풍구-4개의 hole(우천시 누수방지용) 장착 - 3방향에서 끈을 조절할 수 있어 안정성과 완벽한 고정력 보장 - 방풍실드 : 생활안전구조현장에서 대원의 안면부(얼굴,눈,코)보호 □ 구성품 : 헬멧 (방풍실드 장착) 1개
비 고	□ 납품 시, 제작사 또는 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출 조건 □ 인증서 및 수입신고필증 사본 제출조건 □ 납품시 한글사용설명서첨부