품 명	수난 구조용 서프보드
참고사진
제 원	□ 용 도 ㆍ급류 등 수난구조 활동 시 구조대원이 보드 위에 탑승하여 요구조자에게 접근, 구조하는 장비 □ 특 징 ㆍ수상 오토바이와 함께 사용하여 장비의 활용도를 향상 시킬수 있음. ㆍ폼 코어를 이용한 샌드위치 구조 기술로 제작 되어 있으며 탄소섬유와 에어엑스 층 구성으로 견고하게 제작 되어있음. ㆍ16개의 손잡이는 로프 식 한 줄로 연결 되어 있음. ㆍ구조보드 바닥에 방향기를 탈,부착할수 있음. ㆍ구조 보드 상판 윗면에 미끄럼 방지 기능이 부착되어 있음. ㆍ상판 위쪽 앞부분에 “RESCUE”로고가 주기되어 있으며 바닥 부분은 “SURF RESCUE”로고가 주기되어 있음. □ 제 원 ㆍ재 질 : 카본, 에폭시, 나일론 재질 ㆍ치 수 : 332 x 66 x 16cm ㆍ중 량 : 14㎏ 이하 ㆍ허용부양부력 : 200kg 이상
비 고	□ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.