품 명	스트랩 조절형 차량지지대(LX-Strut)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 사용하기 쉬움 : 퀵 작동레버에 의한 순간 전개, 축소 방식 - 설치 후 미세 길이 조절 기능보유 - 단계별 전개 방식이 아닌 설치 시 필요한 만큼 길이 조절 방식 - 모든 형태의 차량에 사용 가능 □ 규 격 - 지지대 부양력 : 최소 축소 길이: 2,100 Kg, 최대 전개길이: 500 Kg - 최대 전개 길이: 1,850 mm - 최소 축소 길이: 1,070 mm - 스트로크 스텝 수: 32개 - 스트랩 길이: 4.000 mm - 총 스트로크: 780 mm - 크기 : 1.070 × 220 × 100 mm - 무게 : 5.1 kg (1대당 무게) □ 구성품 - 스트랩 조절형 차량지지대(LX-Strut) 2대 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건