품  명

쐐기형 누출 제어키트(#60)

참고사진

제 원

□ 용 도

- 탱크로리 및 유해화학물질저장고 등에서 유독 화학 물질(액체,가스) 누출시

차단용으로 사용

□ 특 징

- 다양한 규격과 형상으로 구성되어있어, 신속하고 견고하게 누출부위를 봉인하여 누출을

제어한다.

□ 규 격 (쐐기형누출제어키트#60)

- 재 질 : 목재-연성, 본드-수용성

- 무 게 : 약 11 Kg

- 끝이 뾰족한 플러그
1" x 3"	15개	2" x 4"	10개	3" x 8"	10개
5" x 10"	3개
- 나삿니가 있는 플러그
1/4" x 3/4"	5개
- 쐐기
1" x 12"	5개	2" x 12"	5개	3" x 12"	5개
- 기타
나무망치	1개	보관용 백	1개

- 누출 방지 본드(화학물질용)  500 ㎖(500 g)  2개

□ 규 격 (내화학 장갑)

- 재  질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner,빨강 PVC 코팅,TPR

- F3 테크놀로지 기술 적용 :TPR Protector- 타격 및 협착 방지기능

- 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력

- 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상

- 메타놀,n-Heptane,수산화 나트륨,황산,질산,암모니아에 저항력 시험 성적서

- 손목 길이 50cm 이하,

- EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출)

□ 구 성 품

- 쐐기형누출제어키트#60, 누출방지본드(화학물질용) 500 ㎖(500 g)  2개

- 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레

비  고

□ 납품시, 제작사 또는 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출 조건

□ 수입신고필증 사본필히 제출

□ 납품시 한글사용설명서첨부