품  명

염소누출 제어키트"B" (Ton Container Emergency Kit)

참고사진

제 원

□ 용 도

-염소누출제어키트B : 염소Ton Container 저장고에서 염소 누출시 비상차단용으로 사용

-염소누출“B형”시뮬레이터: 염소Ton Container 저장고에서 염소 누출시 비상차단                                   용으로 사용되어지는 키트를 사고현장에서 신속,

원활한사용을 위한 반복훈련용 시뮬레이션 키트

□ 특 징

- 염소누출제어키트B : 다양한 규격과 형상으로 구성되어있어, 신속하고 견고하게 누출부위를                             봉인하여 누출을 제어하며 봉인검사도구를 포함하고 있다.

- 염소누출“B형”시뮬레이터 : 염소Ton Container의 규격 및 형상이 동일하게 구성되어                                        있어, 신속하고 견고하게 누출부위를 봉인하여 누출을 제                                        어하는 조작능력을 숙련시키는데 탁월한 효과가 있음.

□ 규 격 (염소누출제어키트B)

P/N	구성품	수량	P/N	구성품	수량
14A	Hood Assembly	1	28C	Bar Assembly, adjustable with Center Screw 28D	1
9S	Strap	1	9B	Yoke	1
9D1	Patch with Thumb Screws (2)	1	9C1	Cap Screw	1
4G	Gasket, 15/16 dia. x 1/16	5	9GV	Gasket, Molded Viton*, 1-1/2 dia. x 3/4 thick Button	2
4-12 BMV	Gasket, molded Viton*, 4 OD x 2-5/8 ID x 1	1	12A	Hood Assembly with (12V) Vent Valve	1
12MV	Gasket, molded Viton*, 5-1/4 OD x 2-1/4 ID x 3/4	1	12BBV	Gasket, molded Viton*, 5 OD x 2 ID x 1/2	1
101	Wrench, straight open end, 1-1/4 x 12	1	104	Wrench, 1-1/4 hex x 8 lg.	1
104B	Wrench Bar, 1 dia. x 20 long	1	106	Wrench, crowfoot special, 1-5/32 x 11	1
200B	Wrench, 3/8 sq. box & 1-1/4 open end x 7-1/4	1
B-1	Drift Pin, 5/32 x 1/2 x 6	2	B-2	Drift Pin, 7/8 x 1-1/4 x 8	2
B-3	Drift Pin, 1-1/16 x 1-7/16 x 8	2	B-4	Ring, Vent Valve Packing, 7/8 OD x 15/32 ID x 1/4 sq.	5
B-5	Paint Scraper, 1-1/4 blade	1	B-6	Hammer, machinist 3 lb	1
B-7	Kit Box Seal	15	B-8	Gasket Sack	1
B-9	Valve Yoke	1	B-10	Valve Adapter (820-hose)	1
B-11	Gasket,15/16 OD x 9/16 ID x 1/16	5	B-12	Plastic Box	1
153	Tool Roll	1	151B	Kit Box, 35 x 16-1/2 x 16-1/2	1
	취급설명서	2		Chlorine Manual	1
	Parts List	1

□ 규 격 (염소누출“B형”시뮬레이터)

- 중량 : 435 Ibs

- 상세도

□ 규 격 (내화학 장갑)

- 재  질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner,빨강 PVC 코팅,TPR

- F3 테크놀로지 기술 적용 :TPR Protector- 타격 및 협착 방지기능

- 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력

- 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상

- 메타놀,n-Heptane,수산화 나트륨,황산,질산,암모니아에 저항력 시험 성적서

- 손목 길이 50cm 이하

- EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출)

□ 구 성 품

- 염소누출제어키트B 1 세트

- 염소누출“B형”시뮬레이터 1 세트

- 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레

*특 기 사 항

납품시 수요부에 방문, 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터

제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시, 제작사 또는 공식 대리점의 사후관리 증명서 제출 조건

□ 제조사 제품 취급교육수료증 제출조건

□ 수입신고필증 사본필히 제출

□ 납품시 한글 사용설명서 첨부