품 명	요구조자 보호용 커버(Splinter guard)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 사고차량의 요구조자를 유리 파편으로부터 보호 □ 특 징 - 유리파괴 부위를 덮은 상태에서 구조 작업 - 강철로된 차량 지붕에 강력한 자석으로 고정 - 알루미늄 또는 플라스틱 차체에 고정하기 위한 벨트와 벨크로 테이프로 구성 - 안전하게 유리창 대시보드 사이에 가압될 수 있도록 하단에 봉합 - 가운데 투명창이 있어 요구조자의 상태를 확인하면서 구조작업 □ 규 격 - 무게 : 1kg □ 구성품 - 요구조자보호용 커버 1개
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.