품 명	유리처리기 세트
참고사진
제 원	□ 용 도 - 사고차량의 유리창을 신속하게 절단, 파괴, 제거장비 - 스프링 펀치로 강화유리 파괴 - 라미네이트 처리된 유리 절단톱 □ 규 격 - 크 기 : 520 x 390 x 135 mm - 무 게 : 5 kg □ 구성품 - Bonding sheet 500 mm, 약 100 m 접착테이프로 감긴 것 푸는기구 차량유리 절단톱 WSCI 스프링펀치와 안전벨트절단기 카펫팅 분리기 마커 (표시기) 분진예방 마스크 3개 줄자 3m *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건