품 명	유압 수중 펌프 (HWP4)
참고사진
제 원	□ 용 도 지진 및 각종 붕괴현장에서 침출수 및 오폐수 배수 작업에 사용 □ 특 징 □ 작동 유량 : 30-40 l.p.m □ 작동 압력 : 120-150 bar □ 최대 작동 압력 : 172 bar □ 양수 용량 : 127 m³/hour □ 양정 : 22 m □ 크기 : 485(L) X 380(W) X 473(H) mm □ 중량 : 26.7 Kg □ 구성품 - 유압 수중 펌프 1대
비 고	□ 납품 시 한글사용서 첨부 □ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증사본 및 인증서 제출 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출