품 명	차량 인명 구조용 로프 키트-JW3000
참고사진
제 원	□ 용 도 - JW-레스큐보아는 차량 인명 구조 시 요구조자의 경추 및 척추를 보호하여 안전하고 신속하게 요구조자를 구출할 때 사용하는 장비이다. - JW-로프라쳇은 최대 113kg의 하중의 무게를 고정 시킬 수 있어 차량 인명 구조 시 다양한 구조기법에 유용하게 사용 할 수 있음 □ 특 징 ◆ JW_레스큐보아 - 경량이며 강력함 - 요구조자의 저체온증 발생 시 방수 커버를 분리하여 보온담요를 사용하여 요구조자의 체온을 올릴 수 있음. - JW_레스큐보아 스트랩: 산업 안전 보건 공단 및 CE인증 - 로프라쳇은 차량의 문을 완전히 절단하지 않고 개방하여 고정 시킬 수 있는 장비 □ 제 원 ◆ JW_레스큐보아 - 크기 * 방수 커버 2530mm x 300mm ±5% * 보온 담요 1800mm x 1800mm ±5% * 스트랩 3000mm x35mm ±5% - 무게 1.4 kg ±5% ◆ 로프라쳇 - 두께 :3/8“ 로프라쳇 - 최대하중 113.39Kg/250 LB ±5% - 로프길이: 5M ±5% - 무게: 600g 이하 ◆ 차량 유리 파편 보호 가드 - 재질: PVC - 크기: 700mm x 400mm ◆ 보관가방 - 재질: 900 denier fabric(데니어 소재) - 가방 양 옆, 앞, 안에 데이지 체인 기능 부착 - 코드락 방식 잠금 장치 - 가방 전면에 운반용 핸들이 있음 - 용량: 43리터 - 사이즈: 48 cm X 33 cm - 무게: 1.2 kg - 색상: 검정+회색 □ 구성품 - 제워디 레스큐 보아 1세트, 로프라쳇 2세트, 차량 유리 파편 보호가드 2개 제워디 레스큐 보아 보관 가방 1개
비 고	□ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건 □ 납품 시 한글사용설명서 첨부 □ 레스큐 보아 스트랩: 산업 안전 보건 공단 및 CE인증서 제출 조건